MŰSZAKI LEÍRÁS
Kerítés

Kerítés magassága: 100 cm 
Anyaga: keményfa 
Lécek vastagsága: 20 mm 
Lécek szélessége: 100 mm 
Lécek magassága: 1000 mm a tetején félköríves lekerekítéssel
Léc osztása: 80 mm (lécek között) 
Lécek kivitele: gyalult léc 
Kereszttartó: 50x50 mm keményfa
Kereszttartó túllógása a két szélen: 65 mm 
Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög 
Lécek felül 180 mm és alul 120 mm túllógással szereltek. 
A lécek facsavarral szereltek. 
Felület védelem: gomba és rovarölő szerrel
Felület bevonat: vastaglazúr
Szerelés: 180 cm-enként lebetonozott, 10x10 cm keresztmetszetű, lécekkel azonos felületkezeléssel 
ellátott keményfa  oszlopok közé.
A kerítésbe 1 db 1 m szélességű, két tolózárral zárható, egyszárnyú kapu kerül beépítésre a kerítéssel 
azonos kialakítással + kerítésléccel azonos méretű keresztmerevítéssel ellátva.
