Térvilágítás
Helyszínrajz

A játszótér DK-i és DNY-i sarkában kerül elhelyezésre 1-1 db ledes világítású kandeláber. (Az alábbi helyszínrajzon fehér ponttal jelzett terület.)

A lámpatesteket úgy kell kiválasztani és beállítani, hogy fényük a teljes játszóteret megvilágítsa.
Áramellátás:
A Zenepavilon épület elektromos ellátása a Ligeti Pavilon épületéből történik.
A játszótéri kandeláberek elektromos betáplálásának kiépítése szintén a Ligeti Pavilon épületéből történik, a Zenepavilonig azonos nyomvonalon, de különállóan vezetve.
A Zenepavilon épületétől –továbbra is földkábelen- A DK.i kandeláberig, majd onnan a DNY-i kandeláberig vezet a nyomvonal.
A kandeláberek világítás kapcsolási helye a Ligeti Pavilon épületében kerül kialakításra.
A hálózat önálló leválasztását biztosítani szükséges.  
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